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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПЕРВЫЙ В МИРЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  И МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ, ЭКОЛОГИЧНЫЙ, МИНЕРАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК «АСГАРД»  ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ;  ДЛЯ БЕТОНА, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ , ШТУКАТУРНЫХ СМЕСЕЙ,  ГРУНТОВОК И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК;   ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ , ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ , ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ,  И ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УДАЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ » и его характеристики 
1.  «Антисептик  Асгард» это минеральный экологичный водорастворимый препарат для защиты и улучшения свойств строительных материалов, для придания им антисептических свойств на микробиологическом уровне , для удаления плесени и грибка , и для предотвращения их образования внутри и снаружи строительных конструкций, для антисептической обработки древесины , для придания антисептических свойств грунтовкам глубокого проникновения и водоэмульсионным краскам.
2. Данный препарат предназначен для улучшения свойств бетона и строительных растворов, не даёт образовываться и проникать внутрь различным видам плесени и грибка, останавливает развитие всех микробиологических форм жизни внутри и на поверхности бетона и строительных растворов, и всех видов строительных материалов  и значительно продлевает их срок службы. Это новый минеральный строительный антисептик для бетона, строительных растворов, штукатурных смесей , грунтовок глубокого проникновения и водоэмульсионных красок. 
3. Физические свойства бетона , растворов , штукатурных смесей , грунтовок и красок не изменяет.
4. Прочность бетона и растворов не изменяет.
5. На подвижность , удобоукладываемость бетона и растворов не влияет.
6. Водоредуцирующий эффект не изменяет.
7. На сроки схватывания бетона и растворов не влияет.
8. Водонепроницаемость не изменяет.
9. Морозостойкость – хранится при любых температурах, работает при любых допустимых для стройки температурных режимах.
10. На усадку бетона и растворов не влияет.
11. Совместим с любыми видами цемента и не изменяет их свойства.
12. Совместим с другими химическими добавками (пластификаторы , ускорители, ингибиторы коррозии ) . Можно вводить их в раствор совместно.
13. С потенциально реакционными заполнителями нужно проводить заранее эксперименты на химическую совместимость .
14. Технология применения : 1) для бетона и растворов : препарат изначально растворяется в воде из расчёта 1 кг. на 17-20 литров воды и затем этот состав применяется при изготовлении бетона и строительных растворов , при изготовлении бетона и растворов изначально цемент растворяется в воде с добавлением данного препарата и качественно перемешивается ( возможно добавление изначально данного антисептика в воду при изготовлении бетона и раствора на бетонных заводах) , затем добавляются пластификатор и фиброволокно ( при необходимости ) , затем добавляется песок в нужной пропорции и качественно перемешивается , затем добавляется щебень, керамзит или гранитный отсев и качественно перемешивается , после получения готового бетона или раствора дополнительное перемешивание идёт только на пользу. Дозировка от 5 до 10 литров готового препарата на 0,5 -1 куб.м. бетона или растворов в процессе их приготовления 
2) для обработки древесины : препарат изначально растворяется в воде или грунтовке глубокого проникновения из расчёта 1 кг. на 17-20  литров воды или грунтовки  и затем этот состав применяется для антисептической обработки древесины  валиком, кистью или из пульверизатора , средний расход готового препарата 300-500 грамм на 1 кв.м. обрабатываемой поверхности.
3)  для придания антисептических свойств грунтовкам глубокого проникновения добавляется 1 кг. данного препарата на 17-20 л. грунтовки и качественно размешивается миксером в течении 5-10 минут.
4) для придания антисептических свойств водоэмульсионным краскам добавляется 0,3 - 0,5 кг. данного препарата на 10 литров краски и качественно размешивается миксером в течении 5-10 минут.
5) для удаления биологических повреждений ( плесень, грибок , водоросли и т.д.) препарат изначально растворяется в воде из расчёта 1 кг. на 20 литров воды или грунтовки глубокого проникновения и затем этот состав применяется для обработки поражённых поверхностей .
15. На время жизни смеси (бетон , раствор) – сохранение удобоукладываемости не влияет .
16. Может применяться в любых температурных режимах и влажности , необходимых для качественного изготовления бетона и растворов.
17. Состав : природные минеральные компоненты , противогрибковые минералы и натуральный краситель ( под заказ клиента может изготавливаться без красителя).
18. Внешний вид – мелко дисперсионный водорастворимый порошок без запаха в пластиковом пакете , находящемся в пластиковом контейнере или в пластиковом мешке.
19. Эффект пожизненный на всё время службы бетона , растворов, грунтовок и красок . Данный препарат со временем не дезактивируется. В химические реакции с компонентами строительных материалов , грунтовок и красок не вступает.
20. Условия хранения : в сухом помещении при любых температурах.
21. Сертификат  размещён на сайте компании.
22. Научно – техническое пояснение размещено на сайте компании.
23. Не содержит взрывоопасных и токсичных веществ.
24. Не пожароопасен.
25. Срок годности не ограничен.
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